SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 00386 2 321 25 93



Številka: 422-E-PL-14-18D

Datum: 17.10.2018

**POVPRAŠEVANJE**

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: »REGENERACIJSKO POSTAJO TIPA 3 (Regio Station Typ 3 s pripadajočo opremo, za ureditev prehrane v OP bloku«.

Predmet naročila za oddajo ponudbe je podrobneje specificiran v specifikaciji zahtev naročnika.

Rok za sprejem ponudb: 19.10. 2018 do 10.000 ure.

Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

* Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
* dostava: UKC Maribor;
* popuste in rabate;
* davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
* morebitne druge stroške.
* V ceno je potrebno,vključiti transport, zavarovanje, priključitev opreme, dokumentacijo ter poskusni pogon in šolanje osebja.

Ponudbo pošljite na e-poštna naslova:

[peter.leskovar@ukc-mb.si](mailto:peter.leskovar@ukc-mb.si)

nabava@ukc-mb.si

**Specifikacija zahtev naročnika:**

**OPREME ZA EVIDENČNO NAROČILO**

Predmet naročila: Oprema za prehrano v OP bloku

Potrebna oprema:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regeneracijska postaja Regio Station Typ 3 z elektronskim krmiljenjem:  - mobilna postaja za regeneracijo hrane s svetlobnim / toplotnim mostom in prostorom za hlajenje in regeneracijo  - dimenzije: 1412 x 734 x 986 mm (±10 mm)  - pokrov CNS, povišan rob 50 mm, ogrevanje možno ločeno (desno/levo) na temperaturo 50 – 70 0C,  - zgoraj CNS s svetlobno/toplotnimi grelniki  - na strani uporabnika zaščita iz laminiranega varnostnega stekla, nastavljivo po višini,  - drsna polica iz RP materiala, za pladnje,  - pod konstrukcija sestavljena iz:  hladilnega kompresorja/tehničnega prostora v sredini  hladilni prostor, levo vrata s tečaji  prostor za regeneracijo, s konvekcijskim ogrevanjem, vrata desno s tečaji  - nerjaveče ohišje s kolesi (DIN 18867), premer koles 160 mm,  2 vrtljivi kolesi, 2 vrtljivi kolesi z zavoro, 1 fiksno kolo na sredini  - postaja zaščitena s 4 vogalnimi zaščitami,  - potisni ročaj na prednji in zadnji strani  -priključna moč 6.600 kW, 400 V | 1 kos |
| 2. | Transportni voziček za prevoz dveh regalnih vstavkov:  - v celoti iz RP materiala  - dimenzije: 905 x 704 x 985 mm  - štiri kolesa  - zaščiten s 4 vogalnimi zaščitami  - za dva regalna vstavka za regeneracijsko postajo | 1 kos |
| 3. | Regal:  - za regeneracijsko postajo  - kapacitete 7 x GN 1/1, 65 mm  - v celoti iz RP materiala | 2 kos |
| 4. | GN posode:  - izdelane po tehnologiji globokega vleka  - brez ročic  - iz RP materiala inox 18/10, debeline 0,8 mm  - velikost GN 1/1, višine 65 mm | 12 kos |
| 5. | GN pokrov:  - za posodo GN 1/1  - izdelan po tehnologiji globokega vleka  - iz RP materiala inox 18/10, debeline 0,8 mm  - s tesnili, vodotesno, obstojno na temperature do 180 0C  - brez izreza | 3 kos |
| 6. | GN pokrov:  - za posodo GN 1/1  - izdelan po tehnologiji globokega vleka  - iz RP materiala inox 18/10, debeline 0,8 mm  - brez tesnil  - brez izreza | 9 kos |
| 7. | Podajalnik za ogrevanje krožnikov, jušnikov  - tip WE-QU 1/1  - s platformo  - maksimalne nosilnosti 200 kg  - s 6 palicami za poljubno nameščanje  - v celoti iz RP materiala, dvojnostensko izoliran  - ročaji na zunanjem robu  - zaščiten s 4 vogalnimi zaščitami  - kolesa (inox) premera 125 mm, 2 kolesi vrtljivi, 2 kolesi vrtljivi z zavoro  - nastavitev temperature od 30 do 90 0C  - dimenzije platforme 525 x 590 mm (±10 mm)  - dimenzije podajalnika 750 x 690 x 911 mm (±10 mm) | 1 kos |
| 8. | Podajalnik pladnjev z nadgradnjo za pribor  - tip PO –SV 1/1  - za pladnje euronorm  - z nadgradnjo za pribor  - iz RP materiala  - ročaj ob zunanjem robu  - nosilnost platforme 200 kg  - kolesa (inox) premera 125 mm, 2 kolesi vrtljivi, 2 kolesi vrtljivi z zavoro  - dimenzije platforme 555 x 412 mm | 1 kos |
| 9. | Servirni voziček  - tri etaže  - v celoti iz RP inoxa 18/10  - vrtljiva kolesa  - dimenzije cca. 83x57x97 cm | 1 kos |
| 10. | Podpultni košarni pomivalni stroj:  - BS clean model BSC 36  - vgrajena mehčalna naprava  - dozirna tehnika  - črpalka za dvig pritiska v pomivanju  - osnovna košara za krožnike  - vhodna višina prilagojena za Euronorm pladnje | 1 kos |

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV

Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev

Peter Leskovar